**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Предлагаем Вам производить и поставлять нам пиломатериалы со следующими характеристиками:

**ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗНОЙ, НЕСТРОГАНЫЙ, БЕРЕЗОВЫЙ.**

Поставка на условиях склад Покупателя, Псковская обл.,п. Плюсса, ул. Фадеева, 25:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сорт | Размер зачётный  (к оплате), мм | Размер пильный,  мм | Длина,  мм | Цена, руб/кбм. | | |
| Естеств. | 18% | 8% |
| **А4** | **25х100/125/150** | **28х110/135/165** | **2100/2400/2700/3000** | **25 000** |  | **30 000** |
| **А3** | **25х125/150** | **28х135/165** | **1800/2100/2400/2700/3000** | **16 000** |  | **18 500** |
| **25х75/100** | **28х83/110** | **1800/2100/2400/2700/3000** | **15 000** |  | **17 500** |
| **В** | **25х125/150** | **28х135/165** | **1800/2100/2400/2700/3000** | **11 000** |  | **13 500** |
| **25х75/100** | **28х83/110** | **1800/2100/2400/2700/3000** | **10 000** |  | **12 500** |
| ВВ | 25х75/100/125/150 | 28х83/110/135/165 | 1800/2100/2400/2700/3000 | 7 500 |  | 9 500 |
| С | 25х75/100/125/150 | 28х83/110/135/165 | 1800/2100/2400/2700/3000 | 7 000 | 8 500 |  |

Припуск по длине: не менее 50 мм. Припуск более 50 мм допускается. Допуски: по толщине -0 мм +3мм, по ширине -0 мм +5 мм. Качество в соответствии с ТУ.

Период поставки: на период действия договора. Объём поставки: от 20 до 2000 кбм/месяц.

ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ И НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

Безналичный расчет, с (без) НДС, помощь по доставке, ЕГАИС.

|  |  |
| --- | --- |
| С уважением, Александр Валерьевич  Заместитель генерального директора  по производству | Контакты:  +7 (921) 503 -59-46  [brevnopilov@mail.ru](mailto:brevnopilov@mail.ru) |

**Тех. Условия.**

**На обрезную березовую доску Сорт А**

**Качество: 3-4 стороны без дефектов и сучков.**

Три стороны чистые (широкая пласть и обе кромки) от сучков и других дефектов, на четвертой (вторая широкая пласть) допускается до 2х сучков на каждом метре длины доски диаметром max 20мм. Доски должны быть ровными, прямыми без изменения цвета и ложного ядра.

**Не допускается:**

Обзол, прорость, ложное ядро, линия сердцевины, любые виды гнили, следы от насекомых, трещины, кривизна, масляные пятна, грязь, опилок и наличие досок, напиленных не в размер, следы от реек для сушки.

**Тех. Условия**

**На обрезную березовую доску Сорт В**

**Качество: Редко сучковый материал.**

Доски с редкими сквозными сучками, дефектами не чаще чем через 50см (по длине). Между сучками, дефектами должен выходить 4х сторонний, безсучковый материал, составляющий не менее 70% от длины досок.

**Не допускается:** Обзол, прорость, ложное ядро, линия сердцевины, любые виды гнили, следы от насекомых, трещины, кривизна, масляные пятна, грязь, опилок и наличие досок, напиленных не в размер.

**Тех. Условия.**

**На доску берез. Обр. Сорт ВВ**

**Качество:** Допускается здоровые сросшиеся сучки и здоровые черные сучки не более 25/30мм (количество суков не ограничено). Выпадающие сучки (отверстия) допускаются диаметром не более 10мм.

**Не допускается:** Большие сучки и прочее дефекты, влияющие на механическую прочность доски.

Обзол, ложное ядро, прорость, линия сердцевины, любые виды гнили, следы от насекомых, трещины, кривизна, масляные пятна, грязь, опилок и наличие досок, напиленных не в размер.

**Тех. Условия**

**На обрезную березовую доску Сорт С**

**Качество:** Допускается ложное ядро без ограничений, сердцевина.

Количество суков не ограничено, диаметр суков не должен превышать 1/3 ширины доски, и не должен уменьшать механические показатели прочности доски**.**

**Не допускается:** Обзол, прорость, любые виды гнили, следы от насекомых, трещины, кривизна, масляные пятна, грязь, опилок и наличие досок, напиленных не в размер