|  |  |
| --- | --- |
| **DELAM**ИНН/КПП 5906143896/590601001ОГРН 1165958112517Адрес: г. Пермь бульвар Гагарина, 46 оф. 301 | ООО «Delam»e-mail: psk-delam@yandex.ruТел. 89504779537  |
| **Прайс** **\*цены актуальны до 01.08.2017** |
| Наименование | Характеристики | Стоимость до 1000 шт, руб. с учетом НДС | Стоимость от 1000 шт, руб. с учетом НДС |
| Контейнер для хранения капусты 1600\*1200\*1200 | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100\*100 ммСтойки центральные 100\*50 ммЛамели стенок 25\*100 мм Зазор между ламелями стенок 80-100 ммНастил пола 25\*100 мм Зазор между досками настила пола 25-50 мм. Основание пола 100\*50. Полозья 25\*100. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность - 1200 кг. Внутренний объем - 1,8 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 100 комплектов. Сборка на оцинкованные болты 16 шт.Поставляется в разобранном виде. | 2700 | 2600 |
| Контейнер яблочный 1200\*1000\*760 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с четырех сторон. Стойки угловые 100\*100 мм диагональный рез. Ламели стенок 22\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 10 мм. Настил пола 23\*100 мм. Зазор между досками настила пола 10 мм. Полозья 22\*100 мм. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок. Грузоподьемность 300-400 кг. Внутренний объем 0,7 м3. Штабелирование 5-7 ярусов.Вместимость в еврофуру — 250 комплектов. Поставляется в разобранном виде.Для усиления используются оцинкованные уголки 40\*40\*250 (поставляются в комплекте) | 2000 | 1950 |
| Контейнер 1600\*1200\*1200 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100\*60 ммСтойки центральные 100\*40 мм Ламели стенок 25\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 40\*100 ммПолозья 25\*100 ммСборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность 1200 кг. Внутренний объем 1,8 м3. Штабелирование 5-7 ярусов.Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. Поставляется в разобранном виде. | 2800 | 2700 |
| Контейнер 1600\*1200\*1200 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с внутренней стороны. Стойки угловые 100\*100 ммСтойки центральные 100\*50 мм Ламели стенок 23\*100 ммЗазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм Полозья 25\*100 мм Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподьемность – 1300 кг. Внутренний объем - 1,8 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 100 комплектов. Сборка на оцинкованные болты 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 2900 | 2800 |
| Контейнер 1600\*1200\*1200 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная со всех сторон. Стойки угловые 100\*100 ммСтойки центральные 100\*50 мм Ламели стенок 23\*100 ммЗазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм Полозья 25\*100 мм Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин. Грузоподьемность - 1300 кг. Внутренний объем - 1,8 м3Штабелирование 5-7 ярусов.Вместимость в еврофуру — 100 комплектовСборка на оцинкованные болты 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 3400 | 3300 |
| Контейнер овощной 1600\*1200\*1000 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100\*60 мм Стойки центральные 100\*40 мм Ламели стенок 25\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*40 ммПолозья 25\*100 мм Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность - 1000 кг. Внутренний объем - 1,5 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. Поставляется в разобранном виде. | 2750 | 2650 |
| Контейнер 1600\*1200\*1000 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с внутренней стороны. Стойки угловые 100\*100 мм Стойки центральные 100\*50 мм Ламели стенок 23\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50. Полозья 25\*100 мм. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподьемность - 1000 кг. Внутренний объем - 1,5 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. Сборка на оцинкованные болты 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 2850 | 2750 |
| Контейнер 1600\*1200\*1000 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с четырех сторон. Стойки угловые 100\*100 мм Стойки центральные 100\*50 мм Ламели стенок 23\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм. Полозья 25\*100 мм Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин.Грузоподьемность - 1200 кг. Внутренний объем - 1,5 м3. Штабелирование 5-7 ярусов.Вместимость в еврофуру — 125 комплектов.Сборка на оцинкованные болты 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 3200 | 3100 |
| Контейнер овощной 1500\*1200\*1000 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100\*60 мм Стойки центральные 100\*40 мм. Ламели стенок 25\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*40 мм Полозья 25\*100 мм. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность - 950 кг. Внутренний объем - 1,4 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру: 125-150 комплектов.Поставляется в разобранном виде. | 2600 | 2500 |
| Контейнер овощной 1500\*1200\*1000 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности. Стойки угловые 100\*80 мм Стойки центральные 100\*40 мм. Ламели стенок 23\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*40 мм Полозья 25\*100 мм. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподьемность - 950 кг. Внутренний объем - 1,4 м3. Штабелирование 5-7 ярусов.Вместимость в еврофуру — 125-150 комплектов. Сборка на болты — 16 шт.Поставляется в разобранном виде. | 2700 | 2600 |
| Контейнер овощной 1500\*1200\*1000 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная со всех сторон, естественной влажности. Стойки угловые 100\*100 мм Стойки центральные 100\*50 мм Ламели стенок 22\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*50 мм Полозья 25\*100 мм. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин Грузоподьемность 950 кг. Внутренний объем 1,4 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125-150 комплектов.Сборка на болты — 16 шт.Поставляется в разобранном виде | 3000 | 2900 |
| Контейнер овощной 1500\*1000\*1000 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100\*60 мм Стойки центральные 100\*40 мм Ламели стенок 25\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*40 ммПолозья 25\*100 мм Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность 750 кг.Внутренний объем 1,17 м3. Штабелирование 5-7 ярусов.Вместимость в еврофуру - 180-200 комплектов. Поставляется в разобранном виде. | 2500 | 2400 |
| Контейнер овощной 1500\*1000\*1000 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности. Стойки угловые 100\*80 мм Стойки центральные 100\*40 ммЛамели стенок 23\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*50. Полозья 25\*100. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподьемность - 750 кг. Внутренний объем - 1,17 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру – 180-200 комплектов.Сборка на болты — 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 2600 | 2500 |
| Контейнер овощной 1500\*1000\*1000 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с четырех сторон, естественной влажности. Стойки угловые 100\*100 мм Стойки центральные 100\*50 мм Ламели стенок 22\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*50 мм. Полозья 25\*100 мм Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин.Грузоподьемность - 750 кг. Внутренний объем - 1,17 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру – 180-200 комплектов.Сборка на болты — 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 2900 | 2800 |
| Контейнер овощной 2000\*1200\*1200 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности.Стойки угловые 100\*100 мм Стойки центральные 100\*50 мм Ламели стенок 30\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм. Полозья 25\*100 мм. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность - 1600 кг. Внутренний объем - 2,3 м3. Штабелирование – 5 ярусов. Вместимость в еврофуру — 80 комплектов. Сборка на болты — 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 3600 | 3500 |
| Контейнер овощной 2000\*1200\*1200 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности. Стойки угловые 100\*100 мм Стойки центральные 100\*50 мм. Ламели стенок 30\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм. Полозья 25\*100 мм. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин Грузоподьемность – 1600 кг. Внутренний объем - 2,3 м3. Штабелирование - 5 ярусов. Вместимость в еврофуру — 80 комплектов. Сборка на болты — 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 4000 | 3850 |
| Контейнер овощной 2000\*1200\*1200 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с четырех сторон, естественной влажности. Стойки угловые 100\*100 мм Стойки центральные 100\*50 мм. Ламели стенок 30\*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30\*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм. Полозья 25\*100 мм. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин Грузоподьемность - 1600 кг. Внутренний объем - 2,3 м3. Штабелирование 5 ярусов. Вместимость в еврофуру — 80 комплектов. Сборка на болты — 16 шт.Поставляется в разобранном виде.  | 4300 | 4150 |