|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DELAM**  ИНН/КПП 5906143896/590601001  ОГРН 1165958112517  Адрес: г. Пермь бульвар Гагарина, 46 оф. 301 | | ООО «Delam»  e-mail: psk-delam@yandex.ru  Тел. 89504779537 | | |
| **Прайс**  **\*цены актуальны до 01.08.2017** | | | | |
| Наименование | Характеристики | | Стоимость до 1000 шт, руб. с учетом НДС | Стоимость от 1000 шт, руб. с учетом НДС |
| Контейнер для хранения капусты 1600\*1200\*1200 | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм  Ламели стенок 25\*100 мм  Зазор между ламелями стенок 80-100 мм  Настил пола 25\*100 мм  Зазор между досками настила пола 25-50 мм. Основание пола 100\*50.  Полозья 25\*100.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность - 1200 кг.  Внутренний объем - 1,8 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 100 комплектов.  Сборка на оцинкованные болты 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 2700 | 2600 |
| Контейнер яблочный 1200\*1000\*760 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с четырех сторон.  Стойки угловые 100\*100 мм диагональный рез. Ламели стенок 22\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 10 мм.  Настил пола 23\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 10 мм. Полозья 22\*100 мм.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок.  Грузоподьемность 300-400 кг.  Внутренний объем 0,7 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 250 комплектов. Поставляется в разобранном виде.  Для усиления используются оцинкованные уголки 40\*40\*250 (поставляются в комплекте) | | 2000 | 1950 |
| Контейнер 1600\*1200\*1200 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности.  Стойки угловые 100\*60 мм  Стойки центральные 100\*40 мм  Ламели стенок 25\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  Настил пола 25\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм.  Основание пола 40\*100 мм  Полозья 25\*100 мм  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность 1200 кг.  Внутренний объем 1,8 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 125 комплектов.  Поставляется в разобранном виде. | | 2800 | 2700 |
| Контейнер 1600\*1200\*1200 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с внутренней стороны.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм  Ламели стенок 23\*100 мм  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм  Полозья 25\*100 мм  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподьемность – 1300 кг.  Внутренний объем - 1,8 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 100 комплектов.  Сборка на оцинкованные болты 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 2900 | 2800 |
| Контейнер 1600\*1200\*1200 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная со всех сторон.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм  Ламели стенок 23\*100 мм  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм  Полозья 25\*100 мм  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин.  Грузоподьемность - 1300 кг.  Внутренний объем - 1,8 м3  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 100 комплектов  Сборка на оцинкованные болты 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 3400 | 3300 |
| Контейнер овощной 1600\*1200\*1000 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности.  Стойки угловые 100\*60 мм  Стойки центральные 100\*40 мм  Ламели стенок 25\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*40 мм  Полозья 25\*100 мм  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность - 1000 кг.  Внутренний объем - 1,5 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. Поставляется в разобранном виде. | | 2750 | 2650 |
| Контейнер 1600\*1200\*1000 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с внутренней стороны.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм  Ламели стенок 23\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50.  Полозья 25\*100 мм.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподьемность - 1000 кг.  Внутренний объем - 1,5 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 125 комплектов.  Сборка на оцинкованные болты 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 2850 | 2750 |
| Контейнер 1600\*1200\*1000 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с четырех сторон.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм  Ламели стенок 23\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм.  Полозья 25\*100 мм  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин.  Грузоподьемность - 1200 кг.  Внутренний объем - 1,5 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 125 комплектов.  Сборка на оцинкованные болты 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 3200 | 3100 |
| Контейнер овощной 1500\*1200\*1000 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100\*60 мм  Стойки центральные 100\*40 мм.  Ламели стенок 25\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*40 мм  Полозья 25\*100 мм.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность - 950 кг.  Внутренний объем - 1,4 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру: 125-150 комплектов.  Поставляется в разобранном виде. | | 2600 | 2500 |
| Контейнер овощной 1500\*1200\*1000 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности.  Стойки угловые 100\*80 мм  Стойки центральные 100\*40 мм.  Ламели стенок 23\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*40 мм  Полозья 25\*100 мм.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподьемность - 950 кг.  Внутренний объем - 1,4 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 125-150 комплектов.  Сборка на болты — 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 2700 | 2600 |
| Контейнер овощной 1500\*1200\*1000 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная со всех сторон, естественной влажности.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм  Ламели стенок 22\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*50 мм  Полозья 25\*100 мм.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин  Грузоподьемность 950 кг.  Внутренний объем 1,4 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 125-150 комплектов.  Сборка на болты — 16 шт.  Поставляется в разобранном виде | | 3000 | 2900 |
| Контейнер овощной 1500\*1000\*1000 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100\*60 мм  Стойки центральные 100\*40 мм  Ламели стенок 25\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*40 мм  Полозья 25\*100 мм  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность 750 кг.  Внутренний объем 1,17 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру - 180-200 комплектов. Поставляется в разобранном виде. | | 2500 | 2400 |
| Контейнер овощной 1500\*1000\*1000 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности.  Стойки угловые 100\*80 мм  Стойки центральные 100\*40 мм  Ламели стенок 23\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*50. Полозья 25\*100. Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподьемность - 750 кг.  Внутренний объем - 1,17 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру – 180-200 комплектов.  Сборка на болты — 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 2600 | 2500 |
| Контейнер овощной 1500\*1000\*1000 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с четырех сторон, естественной влажности.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм  Ламели стенок 22\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*50 мм.  Полозья 25\*100 мм  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин.  Грузоподьемность - 750 кг.  Внутренний объем - 1,17 м3.  Штабелирование 5-7 ярусов.  Вместимость в еврофуру – 180-200 комплектов.  Сборка на болты — 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 2900 | 2800 |
| Контейнер овощной 2000\*1200\*1200 «Эконом» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм  Ламели стенок 30\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм.  Полозья 25\*100 мм.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Грузоподьемность - 1600 кг.  Внутренний объем - 2,3 м3.  Штабелирование – 5 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 80 комплектов.  Сборка на болты — 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 3600 | 3500 |
| Контейнер овощной 2000\*1200\*1200 «Стандарт» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм.  Ламели стенок 30\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм.  Полозья 25\*100 мм.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин Грузоподьемность – 1600 кг.  Внутренний объем - 2,3 м3.  Штабелирование - 5 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 80 комплектов. Сборка на болты — 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 4000 | 3850 |
| Контейнер овощной 2000\*1200\*1200 «Люкс» | Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с четырех сторон, естественной влажности.  Стойки угловые 100\*100 мм  Стойки центральные 100\*50 мм.  Ламели стенок 30\*100 мм.  Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30\*100 мм.  Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100\*100 и 100\*50 мм.  Полозья 25\*100 мм.  Сборка на ершеные, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин  Грузоподьемность - 1600 кг.  Внутренний объем - 2,3 м3.  Штабелирование 5 ярусов.  Вместимость в еврофуру — 80 комплектов.  Сборка на болты — 16 шт.  Поставляется в разобранном виде. | | 4300 | 4150 |