





**АА/АВ/ВВ** — маркировка цельноламельного щита из двух букв, обозначающая сорт древесины двух сторон.

**САА/САВ/СВВ** — маркировка сращенного или клеёного щита из трёх букв, первая «С» обозначает тип склейки ламелей Сращенный, а другие – сорт древесины каждой стороны.

* АА — тщательный подбор ламелей по текстуре, цвету и распилу; на поверхности полностью отсутствуют дефекты.
* АВ — тщательный подбор ламелей по текстуре, цвету и распилу; на поверхности «А» нет дефектов, на поверхности «В» допускается присутствие заболони и живых сросшихся сучков размером до 3 мм.
* ВВ — подбор ламелей осуществляется только по распилу; на поверхности «В» имеется заметно выраженное контрастное изменение цвета, на другой поверхности «В» допускается присутствие заболони и живых сросшихся сучков размером до 5 мм, заметно выраженное контрастное изменение цвета.
* САА — склейка ламелей между собой осуществляется без подбора по цвету и распилу; обе поверхности полностью без дефектов.
* САВ — склейка ламелей между собой осуществляется без подбора по цвету и распилу; на поверхности «А» дефекты отсутствуют; на поверхности «В» допускается присутствие заболони, живых сросшихся сучков до 3 мм.
* СВВ — склейка ламелей между собой осуществляется без подбора по цвету и распилу; на поверхности «В» имеется заметно выраженное контрастное изменение цвета, на другой поверхности «В» допускается присутствие заболони, живых сросшихся сучков до 3 мм, заметно выраженное контрастное изменение цвета.