|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилированный брус естественной влажности        150х150, 150х200, 200х200, 220х220 мм | куб.м | 9600 |
| 2 | Профилированный брус камерной сушки                       150х150, 150х200, 200х200, 220х220 мм | куб.м | 11500 |
| 3 | Профилированный брус с зарезанными чашами под проект естественной влажности | куб.м | 11500 |
| 4 | Профилированный брус с зарезанными чашами под проект камерной сушки | куб.м | 12500 |
| 5 | Биозащита домокомплекта путем погружения. Антисептик Green Guard 106 | куб.м | 800 |
| 6 | Обрезной материал (брус, доска) | куб.м | 9400 |