***ЗАЯВКА- договор № PIN -21/12.2020 Обрезные доски из березы  А / AВ /BB***

**15 января 2021г.**

**»**, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и компания **ЗАО «PINUS LT»**, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ НА ТОВАР

Товар: **Пиломатериал обрезной лиственных пород по ГОСТ 2695-83**

Порода древесины: **БЕРЕЗА –300 м3 ( размера)**

Влажность: **естественная или сухая**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Толщина, мм.** | | **Ширина, мм.** | | | **Длина, м.** | | |  |
|  | **распил** | | 25 | | 87 / 108 /125/ 135 / 164/ 175/ 186 + | | | 1 / 1,5 / 1,9 / 2/ 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7/ 3 +50mm | | |
|  | допустимые отклонения при распиловке | | - 0 / + 3 мм. | | - 1 / + 2 мм. | | | - 0 / + 5  см. | | |
|  | **оплата** | | 22 | | 80 / 100 /115/ 125 / 150/ 160/ 170 + | | | 1 / 1,5 / 1,9 / 2/ 2,4 / 2,5 /2,6 / 2,7/ 3 | | |
|  | | | | | |  | | |  | |

Цена на условиях DAP Таураге (Литва): **169 евро/м3 за пильный размер. Сухая 235евро м3**

**Примечание:**

**1.** **Толщина 25 длины от 1000 до 1900 10% от 2000 до 3000 90% . Ширина от 80мм зачетный.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Пиломатериалы производится из свежезаготовленной древесины.

По согласованию, возможна поставка [пиломатериалов  камерной сушки](http://www.hardwood.ru/page431457),  влажностью 9-11 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сорт** | **Качество** |
| **A** | Кромки без сучков одна пласть чистая без пороков. На обратной стороне допускаются сучки (диаметром не более 20мм) 2 через 1м. длины |
| **АВ** | На **одной**стороне допускаются**сучки** **не более 20мм 2 через  1 м.** длины. На обратной стороне допускаются сучки (диаметром не более 40мм) через 1м. длины. **Ложное ядро не допускается**. |
| **ВВ** | Допускается по 1 сучку (диаметром не более 40мм) через 1м.по меньше сучки 2-3 на 1м длины, незначительное цветовые изменение. На обратной стороне допускаются сучки чёрные 1 на 1 метр не более 40мм или 2 здоровые сучка 40мм на 1 метр цветовые изменения  **Ложное светлое ядро на одной стороне допускается только касание до 40 мм ширены только в том случае если нету сучков и только на ширины от 115 мм 3/4% от объёма** . |

**Не допускается:**   обзол, перьевые сучки, выпавшие сучки, гнилые сучки, кора, сердцевинная трубка, синева, гниль, плесень, грибные поражения, дырки от насекомых, биологические повреждения, запарка, торцевые и пластевые трещины, значительная покоробленность.

Запрещается наличие на пластях  опилок, льда, снега, песка, грязи, ГСМ и т.п..

**3. Условия платежа: Вся сума после проверки на складе покупателя.**

**4. Срок доставки – 21 календарных дней.**

**4. Требования к упаковке.**

**В пакете должны находиться пиломатериалы одинаковой толщины, ширины и длины.**

Упакованы  на прокладках. Прокладки между рядами должны быть ровно в одном ряду, ножки под пакет должны быть ровно под пракладками. Прокладки между рядами мин.  25x25 мм толщиной, ложится через каждый ряд, на длину 3,0 м. и 2,7 м. – ножки под пакет 5 шт., прокладки под пакет 5 шт. на длину 2м. и 2,4м – 4 шт., под пакет 4 шт, от краев по 100 мм, а дальше через 500 мм. Пакет на ножках 75x75 мм, перевязанные пластиковой лентой. Автотранспортный пакет с 1150 мм шириной и 1250 мм высотой. Реквизит входит в стоимость пиломатериала

**ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:**

ЗАО « » UAB «PINUS LT»

Директор Директор:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kęstutis Navickas