***ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту № PIN -\_\_\_\_\_\_ Обрезные доски из березы****А / AВ /BB/BC*

**19 января 2021 г.**

**« »**, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и компания **ЗАО «PINUS LT»**, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ НА ТОВАР

Товар: **Пиломатериал обрезной лиственных пород по ГОСТ 2695-83**

Порода древесины: **БЕРЕЗА (пильново размера) – 2/3 машины**

Влажность: **естественная**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Толщина, мм.** | | **Ширина, мм.** | | | **Длина, м.** | | |  |
|  | **распил** | | 28 | | 87/  108 /125/ 135 / 146/164/186 + | | | 1,8 / 1,9 / 2/ 2,2/2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7/2,9/ 3 +50мм | | |
|  | допустимые отклонения при распиловке | | - 0 / + 2 мм. | | - 0 / + 1 мм. | | | - 0 / + 50  мм. | | |
|  | **оплата** | | 25 | | 80/ 100 /115/ 125 /135/ 150/170 + | | | 1,8 / 1,9 / 2/ 2,2/2,4 / 2,5 /2,6 / 2,7/2,9/ 3 | | |
|  | | | | | |  | | |  | |

Цена на условиях DAP Таураге (Литва):

**168 евро/м3 за оплачиваемый размер- влажность естественая**

**Примечание:**

**1.** **Толщина 25 длины от 1900 до 2300 10/15% от 2400 до 3000+ 60% . Ширина от 80мм зачетный.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Пиломатериалы производится из свежезаготовленной древесины.

По согласованию, возможна поставка [пиломатериалов  камерной сушки](http://www.hardwood.ru/page431457),  влажностью 8-10 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сорт** | **Качество** |
| A | Кромки без сучков одна пласть чистая без пороков. На обратной стороне допускаются сучки (диаметром не более 20мм) 2 через 1м. длины |
| АВ | На **одной**стороне допускаются**сучки** **не более 20мм 2 через  1 м.** длины. На обратной стороне допускаются сучки (диаметром не более 40мм) через 1м. длины. **Ложное ядро не допускается**. |
| BB | Допускается по 1 сучку (диаметром не более 40мм) через 1м.по меньше сучки 2-3 на 1м длины, незначительное цветовые изменение. На обратной стороне допускаются сучки чёрные 1 на 1 метр не более 40мм или 2 здоровые сучка 40мм на 1 метр цветовыизменения  Ложное светлое ядро на одной стороне допускается только касание до 40 мм ширены только в том случае если нету сучков и только на ширины от 115 мм 3/4% от объёма |
| BC | Допускается по 1 сучку (диаметром не более 40мм) через 1м.по меньше сучки 2 на 1м длины. На обратной стороне допускаются сучки чёрные 1 на 1 метр не более 40мм или 2 здоровые сучка 40мм на 1 метр .  **Ядро с одной стороны 80%, ядро с 2-двух сторон -20 %**  **Яадро должно быть светлое без призноков гнили без трещин ,не рухлое . Ядро не может быть с обоих сторон на всю ширену дос**ки. |

Не допускается:   обзол, перьевые сучки, выпавшие сучки, гнилые сучки, кора, сердцевинная трубка, синева, гниль, плесень, грибные поражения, дырки от насекомых, биологические повреждения, запарка, торцевые и пластевые трещины, значительная покоробленность.

Запрещается наличие на пластях  опилок,

3.После приемки первой партии товара (первая машина) на складе Покупателя, Покупатель оплачивает 80%, указанную в инвойсе, в течение 3 (три) банковских дней. 20% - после полной праверке после сушки но непознее чем 17-21 дней

4. Срок доставки после подписанаво заказа – 20 календарных дней.

5. Требования к упаковке.

В пакете должны находиться пиломатериалы одинаковой толщины, ширины и длины. Пакеты должны быть помечены сорт,размеры. Coрт АВ/BB и BC cорта – в отделных пакетах. В партий(машине) сорта ВС – не больше 6-7 м3.

Упакованы  на прокладках. Прокладки между рядами должны быть ровно в одном ряду, ножки под пакет должны быть ровно под пракладками. Прокладки между рядами мин.  25x25 мм толщиной, ложится через каждый ряд, на длину 3,0 м. и 2,7 м. – ножки под пакет 5 шт., прокладки под пакет 5 шт. на длину 2м. и 2,4м – 4 шт., под пакет 4 шт, от краев по 100 мм, а дальше через 500 мм. Пакет на ножках 75x75 мм, перевязанные пластиковой лентой. Автотранспортный пакет с 1150 мм шириной и 1250 мм высотой. Реквизит входит в стоимость пиломатериала.

**ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:**

UAB «PINUS LT»

Директор Директор:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kęstutis Navickas

***ЗАЯВКА- договор № PIN -21/12.2020 Обрезные доски из березы  А / AВ /BB***

**15 января 2021г.**

**»**, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и компания **ЗАО «PINUS LT»**, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ НА ТОВАР

Товар: **Пиломатериал обрезной лиственных пород по ГОСТ 2695-83**

Порода древесины: **БЕРЕЗА –300 м3 ( размера)**

Влажность: **естественная или сухая**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Толщина, мм.** | | **Ширина, мм.** | | | **Длина, м.** | | |  |
|  | **распил** | | 25 | | 87 / 108 /125/ 135 / 164/ 175/ 186 + | | | 1 / 1,5 / 1,9 / 2/ 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7/ 3 +50mm | | |
|  | допустимые отклонения при распиловке | | - 0 / + 3 мм. | | - 1 / + 2 мм. | | | - 0 / + 5  см. | | |
|  | **оплата** | | 22 | | 80 / 100 /115/ 125 / 150/ 160/ 170 + | | | 1 / 1,5 / 1,9 / 2/ 2,4 / 2,5 /2,6 / 2,7/ 3 | | |
|  | | | | | |  | | |  | |

Цена на условиях DAP Таураге (Литва): **169 евро/м3 за пильный размер. Сухая 235евро м3**

**Примечание:**

**1.** **Толщина 25 длины от 1000 до 1900 10% от 2000 до 3000 90% . Ширина от 80мм зачетный.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Пиломатериалы производится из свежезаготовленной древесины.

По согласованию, возможна поставка [пиломатериалов  камерной сушки](http://www.hardwood.ru/page431457),  влажностью 9-11 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сорт** | **Качество** |
| **A** | Кромки без сучков одна пласть чистая без пороков. На обратной стороне допускаются сучки (диаметром не более 20мм) 2 через 1м. длины |
| **АВ** | На **одной**стороне допускаются**сучки** **не более 20мм 2 через  1 м.** длины. На обратной стороне допускаются сучки (диаметром не более 40мм) через 1м. длины. **Ложное ядро не допускается**. |
| **ВВ** | Допускается по 1 сучку (диаметром не более 40мм) через 1м.по меньше сучки 2-3 на 1м длины, незначительное цветовые изменение. На обратной стороне допускаются сучки чёрные 1 на 1 метр не более 40мм или 2 здоровые сучка 40мм на 1 метр цветовые изменения  **Ложное светлое ядро на одной стороне допускается только касание до 40 мм ширены только в том случае если нету сучков и только на ширины от 115 мм 3/4% от объёма** . |

**Не допускается:**   обзол, перьевые сучки, выпавшие сучки, гнилые сучки, кора, сердцевинная трубка, синева, гниль, плесень, грибные поражения, дырки от насекомых, биологические повреждения, запарка, торцевые и пластевые трещины, значительная покоробленность.

Запрещается наличие на пластях  опилок, льда, снега, песка, грязи, ГСМ и т.п..

**3. Условия платежа: Вся сума после проверки на складе покупателя.**

**4. Срок доставки – 21 календарных дней.**

**4. Требования к упаковке.**

**В пакете должны находиться пиломатериалы одинаковой толщины, ширины и длины.**

Упакованы  на прокладках. Прокладки между рядами должны быть ровно в одном ряду, ножки под пакет должны быть ровно под пракладками. Прокладки между рядами мин.  25x25 мм толщиной, ложится через каждый ряд, на длину 3,0 м. и 2,7 м. – ножки под пакет 5 шт., прокладки под пакет 5 шт. на длину 2м. и 2,4м – 4 шт., под пакет 4 шт, от краев по 100 мм, а дальше через 500 мм. Пакет на ножках 75x75 мм, перевязанные пластиковой лентой. Автотранспортный пакет с 1150 мм шириной и 1250 мм высотой. Реквизит входит в стоимость пиломатериала

**ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:**

ЗАО « » UAB «PINUS LT»

Директор Директор:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kęstutis Navickas

***ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту № PIN -27.01.2021 Обрезные доски из Ели****сорт 0-1-2* **27 января 2021 г.**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ »**, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и компания **ЗАО «PINUS LT»**, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ НА ТОВАР

Товар: **Пиломатериал из ели обрезной 0- 1-2 сорт**

Порода древесины: Ель

Влажность: **естественная**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Толщина, мм.** | **Ширина, мм.** | **Длина, м.** |
| **распил** | 51 | 104 / 155 /206/260 | 6000 +50mm |
| допустимые отклонения при распиловке | **- 0 / +1 мм.** | - | - 0 / + 50 mм. |
| **оплата** | 50 | 100 / 150 / 200/250 | 6000 |

Цена на условиях DAP (Клайпеда):

**175 евро/м3 за оплачиваемый размер- влажность естественая**

**Примечание:**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Пиломатериалы производится из свежезаготовленной древесины. **Не допускается:**   обзол, перьевые сучки, выпавшие сучки, гнилые сучки, кора, синева, гниль, плесень, грибные поражения, дырки от насекомых, биологические повреждения, запарка, торцевые и пластевые трещины, кривизна продольная,поперечная.

**Запрещается наличие на пластях  опилок,**

После приемки первой партии товара (первая машина) на складе Покупателя, Покупатель оплачивает всю суму указанную в инвойсе, в течение 14 банковских дней.

Срок доставки после подписанаво заказа – **10 календарных дней.**

**Требования к упаковке.**

В пакете должны находиться пиломатериалы одинаковой толщины, ширины и длины. На пакетах должны быть помечены размеры.

Упакованы  на прокладках. Прокладки между рядами должны быть ровно в одном ряду, ножки под пакет должны быть ровно под пракладками. Прокладки между рядами мин.  25x25 мм толщиной, ложится через каждый ряд, на длину 6,0 м. – 7 прокладок ножки под пакет 4 шт., перевязанные пластиковой лентой. Автотранспортный пакет с 1150 мм шириной и 1250 мм высотой. Реквизит входит в стоимость пиломатериала.

***ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту № PIN -27.01.2021 Обрезные доски из cocна****сорт 0-1-2* **27 января 2021 г.**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ »**, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и компания **ЗАО «PINUS LT»**, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ НА ТОВАР

*Товар: Пиломатериал из ели обрезной 0- 1-2 сорт*

Порода древесины: СоснаВлажность: **естественная**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Толщина, мм.** | **Ширина, мм.** | **Длина, м.** |
| **распил** | 53 | 104 / 155 /206/260 | 6000 +50mm |
| допустимые отклонения при распиловке | **- 0 / +1 мм.** | - | - 0 / + 50 mм. |
| **оплата** | 50 | 100 / 150 / 200/250 | 6000 |

Цена на условиях DAP (Клайпеда):

**155 евро/м3 за оплачиваемый размер- влажность естественая**

**Примечание:**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Пиломатериалы производится из свежезаготовленной древесины. **Не допускается:**   обзол, перьевые сучки, выпавшие сучки, гнилые сучки, кора, синева, гниль, плесень, грибные поражения, дырки от насекомых, биологические повреждения, запарка, торцевые и пластевые трещины, кривизна продольная,поперечная.

**Запрещается наличие на пластях  опилок,**

После приемки первой партии товара (первая машина) на складе Покупателя, Покупатель оплачивает всю суму указанную в инвойсе, в течение 14 банковских дней.

Срок доставки после подписанаво заказа – **10 календарных дней.**

**Требования к упаковке.**

В пакете должны находиться пиломатериалы одинаковой толщины, ширины и длины. На пакетах должны быть помечены размеры.

Упакованы  на прокладках. Прокладки между рядами должны быть ровно в одном ряду, ножки под пакет должны быть ровно под пракладками. Прокладки между рядами мин.  25x25 мм толщиной, ложится через каждый ряд, на длину 6,0 м. – 7 прокладок ножки под пакет 4 шт., перевязанные пластиковой лентой. Автотранспортный пакет с 1150 мм шириной и 1250 мм высотой. Реквизит входит в стоимость пиломатериала.

**ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ:**

UAB «PINUS LT»

Директор Директор:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

New prices 2021 - Alder (ольха)

Alder (ольха) rough sawn, edged, natural moisture.

Quality 0-1 grade (A3/A4).

Prices are DAP Klaipeda, Lithuania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толшина | Ширина | Сорт | Длина | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 19 (22) | 50 (55) | A | 2400 |  |  | 192 eur |  |  |
| 19 (22) | 75 (82) | A | 2100-3000 |  | 152 eur | 142 eur | 152 eur | 142 eur |
| 19 (22) | 100 (108) | A | 1800-3000 | 222 eur | 282 eur | 282 eur | 262 eur | 322 eur |
| 19 (22) | 100 (108) | AB | 2100-3000 |  | 112 eur | 112 eur | 112 eur | 112 eur |
| 19 (22) | 130 (143) | A | 1800-3000 |  | 252 eur | 282 eur | 282 eur | 322 eur |
| 19 (22) | 150(165) | A | 2100-2400 |  | 282 eur | 242 eur | 282 eur | 282 eur |
| 32 (35) | 50(55) | A | 2400 |  |  | 172 eur |  |  |
| 32 (35) | 100(108) | A | 2100-3000 | 122 eur | 302 eur | 302 eur | 262 eur | 262 eur |
| 32 (35) | 150(165) | A | 1800-3000 |  | 262 eur | 262 eur | 262 eur | 262 eur |
| 32 (35) | 175 (190) | A | 2100-3000 |  | 222 eur | 222 eur | 222 eur | 222 eur |
| 32 (35) | 100 (108) | A4 | 600-1500 | 85 eur |  |  |  |  |

Естественое влажность

Закупаем осиновый пиломатериал класс А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я Доска обрезная из ольхи сорт А (сорт 0) влажность естественная, УПАКОВКА В одной упаковке разрешен один размер пиломатериала. Под пачками бруски 70-75 по ширине упаковки. В зимний период пачки можно формировать прокладки через 5 рядов! Поддоны связаны лентой минимально в трех местах. Высота 1,10 м, Ширина 1,10 м Пачки одноразмерные, не менее 10 рядов (среднем 100 досок одинакового размера) в одной пачке.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОРТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ Требования к сорту "А" • А – Верхняя поверхность чистая, без захвата ложного ядра. На верхней (лицевой) поверхности не допускаются сучки, не допускаются трещины, изменение цвета, синева, обзол, водяные канавки, механические дефекты. 2/3 толщины доски должно соответствовать требованиям. • Нижняя (2-я поверхность) - допускается легкое изменение цвета, а также живые сучки 1 шт на п.м, не более 30мм в диаметре (НО все должно быть твердое).Не допускается кривизна распила, сильное расхождения размера! Разрешено колебание в размерах: в толщине 0/+2 мм, в ширине -0/+2 мм, в длине 0/+50мм. Грубые механические дефекты не допускаются.

Contact: Evaldas Slucki +370 640 19704 / WhatsApp, Viber, Telegram

Kristina Dabuleviciute +370 650 35607 / WhatsApp, Viber, Telegram

Осина 0-1 cорт DAP Klaipėda

35(32)x100(108)x2400 70% - 375  eur/m3

35(32)x100(108)x2100 70% - 345 eur/m3

35 (32) x130(143) x2400 10/20% - 335 eur/m3

35 (32) x130(143) x2100 10/20% - 315 eur/m3

35 (32)x150(165)x2100 10/20% - 285 eur/m3

35(32)x130(143)x1800 5/10% - 285 eur/m3

35(32)x100(108)x3000 - 335 eur/m3

35(32)x150(165) x3000 5/10% - 265 eur/m3

Естественое влажность

22 (19)x100(108)x2400 – 365 eur/m3

22(19)19x130(143)x2100 – 355 eur/m3

22(19)x130(143)x2400 – 345 eur/m3

22 (19)x150(165) x3000 – 335eur/m3

Естественое влажность

Закупаем осиновый пиломатериал класс А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я Доска обрезная из осины сорт А (сорт 0) влажность естественная, УПАКОВКА В одной упаковке разрешен один размер пиломатериала. Под пачками бруски 70-75 по ширине упаковки. В зимний период пачки можно формировать прокладки через 5 рядов! Поддоны связаны лентой минимально в трех местах. Высота 1,10 м, Ширина 1,10 м Пачки одноразмерные, не менее 10 рядов (среднем 100 досок одинакового размера) в одной пачке.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОРТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ Требования к сорту "А" • А – Верхняя поверхность чистая, без захвата ложного ядра. На верхней (лицевой) поверхности не допускаются сучки, не допускаются трещины, изменение цвета, синева, обзол, водяные канавки, механические дефекты. 2/3 толщины доски должно соответствовать требованиям. • Нижняя (2-я поверхность) - допускается легкое изменение цвета, а также живые сучки 1 шт на п.м, не более 30мм в диаметре (НО все должно быть твердое).Не допускается кривизна распила, сильное расхождения размера! Разрешено колебание в размерах: в толщине 0/+2 мм, в ширине -0/+2 мм, в длине 0/+50мм. Грубые механические дефекты не допускаются.

Contact: Evaldas Slucki +370 640 19704 / WhatsApp, Viber, Telegram

Kristina Dabuleviciute +370 650 35607 / WhatsApp, Viber, Telegram

New prices 2021 - ASPEN (Осина)

Aspen rough sawn, edged, natural moisture.

Quality 0-1 grade (A3).

Prices are DAP Klaipeda, Lithuania.

19 (22) x 100 (108) x2100- **370 Eur/m3**

19 (22) x 100 (108) x2400- **390Eur/m3**

19 (22) x 100 (108) x2700/3000- **330Eur/m3**

19 (22) x 100 (108) x1800- **270Eur/m3**

19 (22) х 130 (143)х2400 – **320** **Eur/m3**

19 (22) х 150 (165) х 3000 – **320 Eur/m3**

32 (35) x 100 (108) x2100/2400- **350Eur/m3**

32 (35) x 100 (108) x2700/3000- **300Eur/m3**

32 (35) x 100 (108) x1800- **260Eur/m3**

32 (35) x 130 (143) x2100/2400- **280Eur/m3**

32 (35) x 150 (165) x2100/2400- **340Eur/m3**

32 (35) x 130(143) / 150(165) x2700/3000- **270Eur/m3**

32 (35) x 130 (143) x1800- **220Eur/m3**

Естественое влажность

Закупаем осиновый пиломатериал класс А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я Доска обрезная из осины сорт А (сорт 0) влажность естественная, УПАКОВКА В одной упаковке разрешен один размер пиломатериала. Под пачками бруски 70-75 по ширине упаковки. В зимний период пачки можно формировать прокладки через 5 рядов! Поддоны связаны лентой минимально в трех местах. Высота 1,10 м, Ширина 1,10 м Пачки одноразмерные, не менее 10 рядов (среднем 100 досок одинакового размера) в одной пачке.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОРТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ Требования к сорту "А" • А – Верхняя поверхность чистая, без захвата ложного ядра. На верхней (лицевой) поверхности не допускаются сучки, не допускаются трещины, изменение цвета, синева, обзол, водяные канавки, механические дефекты. 2/3 толщины доски должно соответствовать требованиям. • Нижняя (2-я поверхность) - допускается легкое изменение цвета, а также живые сучки 1 шт на п.м, не более 30мм в диаметре (НО все должно быть твердое).Не допускается кривизна распила, сильное расхождения размера! Разрешено колебание в размерах: в толщине 0/+2 мм, в ширине -0/+2 мм, в длине 0/+50мм. Грубые механические дефекты не допускаются.

Contact: Evaldas Slucki +370 640 19704 / WhatsApp, Viber, Telegram

Kristina Dabuleviciute +370 650 35607 / WhatsApp, Viber, Telegram