New prices 2021 - Alder (ольха)

Alder (ольха) rough sawn, edged, natural moisture.

Quality 0-1 grade (A3/A4).

Prices are DAP Klaipeda, Lithuania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толшина | Ширина | Сорт | Длина | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 19 (22) | 50 (55) | A | 2400 |   |   | 192 eur |   |   |
| 19 (22) | 75 (82) | A | 2100-3000 |   | 152 eur | 142 eur | 152 eur | 142 eur |
| 19 (22) | 100 (108) | A | 1800-3000 | 222 eur | 282 eur | 282 eur | 262 eur | 322 eur |
| 19 (22) | 100 (108) | AB | 2100-3000 |   | 112 eur | 112 eur | 112 eur | 112 eur |
| 19 (22) | 130 (143) | A | 1800-3000 |   | 252 eur | 282 eur | 282 eur | 322 eur |
| 19 (22) | 150(165) | A | 2100-2400 |   | 282 eur | 242 eur | 282 eur | 282 eur |
| 32 (35) | 50(55) | A | 2400 |   |   | 172 eur |   |   |
| 32 (35) | 100(108) | A | 2100-3000 | 122 eur | 302 eur | 302 eur | 262 eur | 262 eur |
| 32 (35) | 150(165) | A | 1800-3000 |   | 262 eur | 262 eur | 262 eur | 262 eur |
| 32 (35) | 175 (190) | A | 2100-3000 |   | 222 eur | 222 eur | 222 eur | 222 eur |
| 32 (35) | 100 (108) | A4 | 600-1500 | 85 eur |   |   |   |   |

Естественое влажность

Закупаем осиновый пиломатериал класс А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я Доска обрезная из ольхи сорт А (сорт 0) влажность естественная, УПАКОВКА В одной упаковке разрешен один размер пиломатериала. Под пачками бруски 70-75 по ширине упаковки. В зимний период пачки можно формировать прокладки через 5 рядов! Поддоны связаны лентой минимально в трех местах. Высота 1,10 м, Ширина 1,10 м Пачки одноразмерные, не менее 10 рядов (среднем 100 досок одинакового размера) в одной пачке.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОРТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ Требования к сорту "А" • А – Верхняя поверхность чистая, без захвата ложного ядра. На верхней (лицевой) поверхности не допускаются сучки, не допускаются трещины, изменение цвета, синева, обзол, водяные канавки, механические дефекты. 2/3 толщины доски должно соответствовать требованиям. • Нижняя (2-я поверхность) - допускается легкое изменение цвета, а также живые сучки 1 шт на п.м, не более 30мм в диаметре (НО все должно быть твердое).Не допускается кривизна распила, сильное расхождения размера! Разрешено колебание в размерах: в толщине 0/+2 мм, в ширине -0/+2 мм, в длине 0/+50мм. Грубые механические дефекты не допускаются.

Contact: Evaldas Slucki +370 640 19704 / WhatsApp, Viber, Telegram

 Kristina Dabuleviciute +370 650 35607 / WhatsApp, Viber, Telegram