

Осина 0-1 cорт DAP Klaipėda

35(32)x100(108)x2400 70% - 375  eur/m3

35(32)x100(108)x2100 70% - 345 eur/m3

35 (32) x130(143) x2400 10/20% - 335 eur/m3

35 (32) x130(143) x2100 10/20% - 315 eur/m3

35 (32)x150(165)x2100 10/20% - 285 eur/m3

35(32)x130(143)x1800 5/10% - 285 eur/m3

35(32)x100(108)x3000 - 335 eur/m3

35(32)x150(165) x3000 5/10% - 265 eur/m3

Естественое влажность

22 (19)x100(108)x2400 – 365 eur/m3

22(19)19x130(143)x2100 – 355 eur/m3

22(19)x130(143)x2400 – 345 eur/m3

22 (19)x150(165) x3000 – 335eur/m3

Естественое влажность

Закупаем осиновый пиломатериал класс А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я Доска обрезная из осины сорт А (сорт 0) влажность естественная, УПАКОВКА В одной упаковке разрешен один размер пиломатериала. Под пачками бруски 70-75 по ширине упаковки. В зимний период пачки можно формировать прокладки через 5 рядов! Поддоны связаны лентой минимально в трех местах. Высота 1,10 м, Ширина 1,10 м Пачки одноразмерные, не менее 10 рядов (среднем 100 досок одинакового размера) в одной пачке.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОРТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ Требования к сорту "А" • А – Верхняя поверхность чистая, без захвата ложного ядра. На верхней (лицевой) поверхности не допускаются сучки, не допускаются трещины, изменение цвета, синева, обзол, водяные канавки, механические дефекты. 2/3 толщины доски должно соответствовать требованиям. • Нижняя (2-я поверхность) - допускается легкое изменение цвета, а также живые сучки 1 шт на п.м, не более 30мм в диаметре (НО все должно быть твердое).Не допускается кривизна распила, сильное расхождения размера! Разрешено колебание в размерах: в толщине 0/+2 мм, в ширине -0/+2 мм, в длине 0/+50мм. Грубые механические дефекты не допускаются.

Contact: Evaldas Slucki +370 640 19704 / WhatsApp, Viber, Telegram

 Kristina Dabuleviciute +370 650 35607 / WhatsApp, Viber, Telegram

UAB „Pinus LT“ Įmonės kodas 304220388 Tel. +37061422575 A/S LT947300010146297062

Tilžės g 60-206, LT-91108, Klaipėda PVM kodas LT100010096315 pinus@pinus.lt / www.pinus.lt „SWEDBANK“ AB, 7300