***ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту № PIN -\_\_\_\_\_\_ Обрезные доски из березы****А / AВ /BB/BC*

**19 января 2021 г.**

**« »**, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и компания **ЗАО «PINUS LT»**, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ НА ТОВАР

Товар: **Пиломатериал обрезной лиственных пород по ГОСТ 2695-83**

Порода древесины: **БЕРЕЗА (пильново размера) – 2/3 машины**

Влажность: **естественная**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Толщина, мм.** | | **Ширина, мм.** | | | **Длина, м.** | | |  |
|  | **распил** | | 28 | | 87/  108 /125/ 135 / 146/164/186 + | | | 1,8 / 1,9 / 2/ 2,2/2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7/2,9/ 3 +50мм | | |
|  | допустимые отклонения при распиловке | | - 0 / + 2 мм. | | - 0 / + 1 мм. | | | - 0 / + 50  мм. | | |
|  | **оплата** | | 25 | | 80/ 100 /115/ 125 /135/ 150/170 + | | | 1,8 / 1,9 / 2/ 2,2/2,4 / 2,5 /2,6 / 2,7/2,9/ 3 | | |
|  | | | | | |  | | |  | |

Цена на условиях DAP Таураге (Литва):

**168 евро/м3 за оплачиваемый размер- влажность естественая**

**Примечание:**

**1.** **Толщина 25 длины от 1900 до 2300 10/15% от 2400 до 3000+ 60% . Ширина от 80мм зачетный.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Пиломатериалы производится из свежезаготовленной древесины.

По согласованию, возможна поставка [пиломатериалов  камерной сушки](http://www.hardwood.ru/page431457),  влажностью 8-10 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сорт** | **Качество** |
| A | Кромки без сучков одна пласть чистая без пороков. На обратной стороне допускаются сучки (диаметром не более 20мм) 2 через 1м. длины |
| АВ | На **одной**стороне допускаются**сучки** **не более 20мм 2 через  1 м.** длины. На обратной стороне допускаются сучки (диаметром не более 40мм) через 1м. длины. **Ложное ядро не допускается**. |
| BB | Допускается по 1 сучку (диаметром не более 40мм) через 1м.по меньше сучки 2-3 на 1м длины, незначительное цветовые изменение. На обратной стороне допускаются сучки чёрные 1 на 1 метр не более 40мм или 2 здоровые сучка 40мм на 1 метр цветовыизменения  Ложное светлое ядро на одной стороне допускается только касание до 40 мм ширены только в том случае если нету сучков и только на ширины от 115 мм 3/4% от объёма |
| BC | Допускается по 1 сучку (диаметром не более 40мм) через 1м.по меньше сучки 2 на 1м длины. На обратной стороне допускаются сучки чёрные 1 на 1 метр не более 40мм или 2 здоровые сучка 40мм на 1 метр .  **Ядро с одной стороны 80%, ядро с 2-двух сторон -20 %**  **Яадро должно быть светлое без призноков гнили без трещин ,не рухлое . Ядро не может быть с обоих сторон на всю ширену дос**ки. |

Не допускается:   обзол, перьевые сучки, выпавшие сучки, гнилые сучки, кора, сердцевинная трубка, синева, гниль, плесень, грибные поражения, дырки от насекомых, биологические повреждения, запарка, торцевые и пластевые трещины, значительная покоробленность.

Запрещается наличие на пластях  опилок,

3.После приемки первой партии товара (первая машина) на складе Покупателя, Покупатель оплачивает 80%, указанную в инвойсе, в течение 3 (три) банковских дней. 20% - после полной праверке после сушки но непознее чем 17-21 дней

4. Срок доставки после подписанаво заказа – 20 календарных дней.

5. Требования к упаковке.

В пакете должны находиться пиломатериалы одинаковой толщины, ширины и длины. Пакеты должны быть помечены сорт,размеры. Coрт АВ/BB и BC cорта – в отделных пакетах. В партий(машине) сорта ВС – не больше 6-7 м3.

Упакованы  на прокладках. Прокладки между рядами должны быть ровно в одном ряду, ножки под пакет должны быть ровно под пракладками. Прокладки между рядами мин.  25x25 мм толщиной, ложится через каждый ряд, на длину 3,0 м. и 2,7 м. – ножки под пакет 5 шт., прокладки под пакет 5 шт. на длину 2м. и 2,4м – 4 шт., под пакет 4 шт, от краев по 100 мм, а дальше через 500 мм. Пакет на ножках 75x75 мм, перевязанные пластиковой лентой. Автотранспортный пакет с 1150 мм шириной и 1250 мм высотой. Реквизит входит в стоимость пиломатериала.

**ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:**

UAB «PINUS LT»

Директор Директор:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kęstutis Navickas