**(Руб. за 1 кубический метр )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размеры** | **Длина, м**  **зачетная** | **Цена с доставкой на склад покупателя** |
| **25\*100/150**  **40\*100/150**  **50\*100/150/200**  **50\*50/3000/6000** | **6000** | **22000** |

Изготавливаемые размеры и порода материала не ограничиваются данной спецификацией.

1. Качество товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порода | Ель или Сосна (по выбору Покупателя) | Качество | ГОСТ 8486-86 |
| Товар | Доска обрезная не строганная | Сорт | 1-2 |
| Влажность | Естественная | Допуски | + 2 мм / - 1 мм |

1. В сортах 1 - 2 не допускаются нарушение геометрии, "волна", любой обзол, кроме карандашного (не более 3% от общего объема партии), синева, гниль, трещины, следы насекомых, черные выпадающие сучки.
2. В теплое время года (с апреля по октябрь включительно) пиломатериалы естественной влажности одного размера укладываются на окоренные горизонтальные прокладки, 20 мм каждая, через каждый ряд , в транспортные пакеты, **не превышающие по весу 2,5 тонны.** (**Если другое несогласованно с покупателем**).
3. В холодное время года (с декабря по март включительно) пиломатериалы естественной влажности одного размера укладываются на окоренные горизонтальные прокладки 20 мм каждая, через 5 рядов, в транспортные пакеты, **не превышающие по весу 2,5 тонны**.
4. Пиломатериалы одного размера, п рошедшие к амерную сушку , укладываются на сухие окоренные горизонтальные прокладки, не толще 20 мм каждая, ч ерез п я ть ря дов, в транспортные пакеты, упаковочная пленка обязательна.
5. Во избежание деформации пиломатериала в процессе хранения и транспортировки прокладки между рядами должны располагаться строго одна над другой. Прокладки между рядами пиломатериала длиной 6 метров устанавливаются в пяти местах через равное расстояние. Крайние прокладки должны располагаться не ближе 20 см от торцов пиломатериала.
6. Пакеты стягиваются ПВХ или металлической лентой, которая располагается строго в местах установки прокладок, не менее 4-х лент на пачку.
7. Весь пакет укладывается на не менее чем два основания (брус сечением 50х50 мм) строго в местах расположения прокладок.
8. Машина должна открываться с обоих бортов.