\_\_.\_\_.2022.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № \_\_**

**к Договору № \_\_ от \_\_.\_\_.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Порода | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Количество, м3 | Цена за 1 м3 | Валюта платежа | Влажность, % | Условия поставки |
| Обрезная доска | Берёза | 46 | 100/115 | 1800-3000 (шаг 100 мм, допуска +10 мм.) | ВС | 32-35 (один груз) | 220 | EUR | 8% ±2 | С доставкой |
| Обрезная доска | Берёза | 51 | 110/127 | ВС | 20 (один груз) | 150 | EUR | Естественная | С доставкой |

Допуск по ширине и длине до +3 мм, меньше не допускается.

**Цены за 1 м3 определяются по зачётные размерам. Зачётным является сухой размер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к Товару** | **Допускается –** ложное ядро с одной стороны не более 50%, суки.**Не допускается** – гниль, обзол, мрамор. |
| **Требования к упаковке** | В пакете должен находиться Товар одинаковой ширины и длины.Перевязочная лента должна проходить под каждым основанием, обеспечивая прочную фиксацию Товара.Товар должен быть упакован на ногах, нога прикрепляется к пакету лентой.Брус естественной влажности должен быть переложен через каждый ряд прокладками, высота 1,2 м., ширина 1,1-1,2 м. Сухой брус 8% влажности должен быть упакован с прокладками каждые 5 рядов и упакован в пленку.Автотранспортный пакет длинной в размер изделия и 1,1 м. высотой и шириной.Для каждого размера бруса должна быть обеспечена возможность подъёма пакета с двух сторон вилочным погрузчиком. |
| **Срок поставки** |   |
| **Условия и порядок оплаты** | 100% после приёмки Товара на складе Покупателя/ его Грузополучателя. |

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель:TOO «BODO Ltd» (БОДО Лтд)Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Белобров М.С. | Продавец: Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |