17.08.2022.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2**

**к Договору № 6 от 23.06.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Порода | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Количество, м3 | Цена за 1 м3 | Валюта платежа | Влажность, % | Условия поставки  |
| Рейка | Берёза | 25+ | 53+ | 590/755+10 мм. | АА | На одно авто:590 мм. – 10%755 мм. – 90% | 450 | EUR | 8%±2 | С доставкой |
| Рейка | Берёза | 28+ | 58+ | АА | 390 | EUR | Естественная | С доставкой |
| Рейка | Берёза | 25+ | 50+ | 300/350/450+10 мм. | АА | Неограниченно | 250 | EUR | 8%±2 | С доставкой |
| Рейка | Берёза | 28+ | 55+ | АА | 190 | EUR | Естественная | С доставкой |

**Цены за 1 м3 определяются по зачётным размерам. Зачётным считается сухой размер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к Товару** | **Допускается** – чистая, без дефектов.**Не допускается** – обзол, кривизна, ядро, трещины, суки, сколы.  |
| **Требования к упаковке** | В пакете должен находиться Товар одинаковой ширины и длины.Рейка естественной влажности должна быть переложена каждый ряд прокладками, уложена на поддон соответствующего размера.Сухая рейка 8% влажности должна быть уложена на поддон соответствующего размера без прокладок, упакована в плёнку.Перевязочная лента должна проходить под каждым основанием, обеспечивая прочную фиксацию Товара.Автотранспортный пакет должен быть 1,1 м. высотой и шириной.Для каждого размера рейки должна быть обеспечена возможность подъёма поддона с двух сторон вилочным погрузчиком.Количество, складываемое на поддон, составляет: |
| **Срок поставки** | В течение месяца после подписания спецификации. |
| **Условия и порядок оплаты** | 100% после приёмки на складе покупателя/заказчика  |