**СТОИМОСТЬ КАМЕР НА УСЛОВИИ FCA ЗАВОД**（**без монтажа: монтаж считается отдельно по согласованию с заказчиком**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **объем,м3 (сушильная камера с алюминиевым**  **корпусом)** | **кол-во вентиляторов, 3кВт** | **внутренние размеры (ш х г х в)** | **размер штабеля (ш х г х в)** | **цена FCA завода $/шт**  **( на камеры установленные блоком - несколько шт в ряд с общими стенами)** |
| **30м3** | 2 | 4.4m×5.0m×4.9m | 4.2m×3.8m×4.0m | **25500** |
| **40м3** | 3 | 4.4m×6.2m×5.7m | 4.2m×4.6m×4.4m | **27500** |
| **50м3** | 4 | 4.4m×7.6m×5.7m | 4.0m×6.0m×4.4 m | **29500** |
| **60м3** | 4 | 6.6m×6.2m×5.7m | 6.2m×4.6m×4.4m | **33950** |
| **80м3** | 5 | 6.6m×7.6m×5.7m | 6.2m×6.0m×4.4m | **35500** |
| **100м3** | 7 | 8.8m×8.0m×5.7m | 8.2m×6.0m×4.4m | **38800** |
| **120м3** | 10 | 10.8m×7.5m×5.7m | 10.2m×5.5m×4.4m | **43950** |
| **150м3** | 11 | 12.8m×8.0m×5.7m | 12.2m×6.0m×4.4m | **45880** |
| **200м3** | 12 | 13.0m×9.0m×5.7m | 12.5m×7.5m×4.4m | **49500** |

**\***На отдельно стоящие камеры цена возрастает на 20%.

**\***Толщина листа снаружи-0.8мм, внутри-1.2мм, толщина наружных стен камеры 150мм, общих стен - 100мм(общая стена с комнатой управления так же 100мм), ворот 150,125мм, крыши - 150мм.

\*Снеговая нагрузка 200кг/м2.

\*Утеплитель – стекловата рулонная (толщина 50мм( 24кг/м3)).

**\***Срок производства 45 дней.

\*Котел в комплектацию не входит (рекомендации по котлу мы предоставляем).

**\*Улучшенная комплектация:**

Мы постарались сократить разницу с европейскими производителями и на данный момент наша компания производит лесосушильные камеры улучшенной комплектации. Камеры оснащены импортными комплектующими: немецкий циркуляционный насос Wilo, немецкий трехходовой клапан Baelz, серводвигатели швейцарского производства, система управления автоматическая итальянская М828(dTOUCH), шкаф управления с импортными комплектующими Шнайдер, увеличено количество вентиляторов. В