**СПЕЦИФИКАЦИЯ от 12.12.2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, ассортимент | Ед.изм. |  |
| 1 | 1)Обрезной пиломатериал дискового пиления, возможно ленточного пиления с правильной геометрией 0-2 сортЗачетные размеры: **Сосна:**46(48)\*92(95)\*6,0(6,08)2)Обрезной пиломатериал дискового пиления 3-4 сорт Обзол не допускается :**Сосна:**46(48)\*92(95)\*6,0(6,08) | куб.м.не ограниченное количество |  |
| 2 |  | куб.м.не ограниченное количество |  |

1. Требования по качеству: Порода: Ель-Сосна. Не допускается: Минусовые размеры пиления, сухостой, червоточина, загнивающий, табачный, чёрный, не сросшийся сук, сучки диаметром больше 1/3 ширины доски**, обзол не допускается** , гниль, любые грибные окраски.
2. Доска, не соответствующая требованиям п.2, приходуется как брак, по цене **ДОГОВОРНАЯ** р за м3.
3. Условия транспортировки: Доставка. Пиломатериал упаковывается в транспортный пакет. Размеры транспортного пакета не более : 1,1х1,1х6,1(4,08). Транспортный пакет лежит на прокладках толщиной не менее 40 мм. и по высоте разделён на три части прокладкой : 4-х метровый в двух местах, 6-ый в трёх местах. Упаковка: Стальная или ПЭТ лентой, 4-х метровый в двух местах, 6-ый в трёх местах.
4. **Одновременно с товаром поставщик предоставляет документы на пиловочник .**