***ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту № PIN -27.01.2021 Обрезные доски из cocна****сорт 0-1-2* **27 января 2021 г.**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ »**, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и компания **ЗАО «PINUS LT»**, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ НА ТОВАР

Товар: Пиломатериал из ели обрезной 0- 1-2 сорт

Порода древесины: СоснаВлажность: **естественная**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Толщина, мм.** | **Ширина, мм.** | **Длина, м.** |
| **распил** | 53 | 104 / 155 /206/260 | 6000 +50mm |
| допустимые отклонения при распиловке | **- 0 / +1 мм.** | - | - 0 / + 50 mм. |
| **оплата** | 50 | 100 / 150 / 200/250 | 6000 |

Цена на условиях DAP (Клайпеда):

**155 евро/м3 за оплачиваемый размер- влажность естественая**

**Примечание:**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Пиломатериалы производится из свежезаготовленной древесины. **Не допускается:**   обзол, перьевые сучки, выпавшие сучки, гнилые сучки, кора, синева, гниль, плесень, грибные поражения, дырки от насекомых, биологические повреждения, запарка, торцевые и пластевые трещины, кривизна продольная,поперечная.

**Запрещается наличие на пластях  опилок,**

После приемки первой партии товара (первая машина) на складе Покупателя, Покупатель оплачивает всю суму указанную в инвойсе, в течение 14 банковских дней.

Срок доставки после подписанаво заказа – **10 календарных дней.**

**Требования к упаковке.**

В пакете должны находиться пиломатериалы одинаковой толщины, ширины и длины. На пакетах должны быть помечены размеры.

Упакованы  на прокладках. Прокладки между рядами должны быть ровно в одном ряду, ножки под пакет должны быть ровно под пракладками. Прокладки между рядами мин.  25x25 мм толщиной, ложится через каждый ряд, на длину 6,0 м. – 7 прокладок ножки под пакет 4 шт., перевязанные пластиковой лентой. Автотранспортный пакет с 1150 мм шириной и 1250 мм высотой. Реквизит входит в стоимость пиломатериала.

**ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ:**

UAB «PINUS LT»

Директор Директор:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_