**PALLET ELEMENTS co.**

**Спецификация на закупаемые размеры пиломатериалов (паллетной заготовки):**

1. **Доска 1-го сорта 17\*95\*1200 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**
2. **Доска 1-го сорта 17\*95\*1000 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**
3. **Доска 1-го сорта 15\*95\*1200 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**
4. **Доска 1-го сорта 15\*95\*1000 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**
5. **Доска 1-го сорта 15\*75\*1100 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**
6. **Доска 1-го сорта 15\*75\*1100 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**
7. **Доска 1-го сорта 20\*143\*1200 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**
8. **Доска 1-го сорта 20\*95\*1200 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**
9. **Доска 1-го сорта 19\*91\*1200 мм. (0;+2, -0;+3, -2;+1);**

**Порода древесины: ЛИСТВА** (Ольха, Осина, Береза и т. д.)

**Список дефектов для доски 1-го сорта:** Острый обзол, выпавшие сучки, гниль (твердая/мягкая), плесень, синева, черные точки, кароеды, трещины более 2 мм.

**ПРИМЕЧАНИЕ**: к опилкам особенно в летний период – претензий нет!

**Оплата –** по факту поставки. Только безналичным без НДС.

**Поставка осуществляется:** Россия, Смоленская обл., г. Демидов.

**Контакты:**

**+7 (950) 709-00-49 – Павел**

**Email: palletskits@gmail.com**