\_\_.\_\_.2022.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № \_\_**

**к Договору № \_\_ от \_\_.\_\_.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Порода | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Цена за 1 м3 | Валюта договора | Валюта платежа | Влажность, % | Условия  поставки |
| Рейка | Берёза | 25+ | 100/125/150+ | 1800/2100/3000  +50 мм. (обязательный припуск) | А,В,С микст | 170 | EUR | RUB | 18 | С доставкой |
| Рейка | Берёза | 28+ | 110/138/168+ | А,В,С микст | 130 | EUR | RUB | Естественной | С доставкой |

**Цены за 1 м3 определяются по зачётным размерам. Зачётным считается сухой размер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к Товару** | **Допускается** – живые сучки,  **Не допускается** – гниль, мрамор, трещины, плесень. синева , |
| **Требования к упаковке** | В пакете должен находиться Товар одинаковой ширины и длины.  Рейка естественной влажности должна быть переложена каждый ряд прокладками, уложена на поддон соответствующего размера.  Сухая рейка 18% влажности должна быть уложена на поддон соответствующего размера без прокладок, упакована в плёнку.  Перевязочная лента должна проходить под каждым основанием, обеспечивая прочную фиксацию Товара.  Автотранспортный пакет должен быть 1,1 м. высотой и шириной.  Для каждого размера рейки должна быть обеспечена возможность подъёма поддона с двух сторон вилочным погрузчиком.  Количество, складываемое на поддон, составляет: |
| **Адрес доставки** | Смоленская область, Руднянский район, город Рудня, улица Западная, 26Ф. |
| **Срок поставки** | До 31.12.2022. |
| **Условия и порядок оплаты** | 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после приёмки Товара на складе Покупателя/ его Грузополучателя. |

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель:  Индивидуальный предприниматель Белобров Максим Сергеевич (ИП Белобров М.С.).  ИП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Белобров М.С.  М.П. | Продавец:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |