**СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

**Брусок сосна - дисковый пил естественной влажности/транспортной влажности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПИЛЬНЫЙ РАЗМЕР (мм) Толщина\*ширина** | **ЗАЧЕТНЫЙ РАЗМЕР (мм)**  Толщина\*ширина | **ЦЕНА**  **На станции покупателя, руб**  **без НДС** | **ДЛИНА (м)** |
| **25/35\*93** | **22/32\*88** | **11000/13000** | **4,0/6,0**  **4,0/6,0**  **4,0**  **4,0**  **4,0** |
| **25/35\*143** | **22/32\*138** |
| **33\*45** | **30\*40** |
| **21\*50** | **18\*45** |
| **27\*53** | **24\*48** |
|  |  |

**Допуски на распиловку пиломатериалов хвойных естественной влажности:**

1. По толщине =(-0;+2мм)
2. По ширине = (-0;+5мм)
3. По длине =(-0;+5 см)

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: синева, гниль, плесень, червоточина, гнилые – выпадающие сучки.

Доставка: естественная влажность/ площадка - Калужская обл, с. Адуево, 146, транспортная влажность/площадка – МО Наро-фоминский район, с. Атепцево, ул. Совхозная.