**Изготавливаем следующие типы новых поддонов :**

1. **Поддон 1200х800 (1,2,3 сорт) 5-6 досок настила, грузоподъемность ( от 700 до 2500 кг ) естественной влажности, сухие**
2. **Поддон 1200х1000 (1,2,3 сорт) 7-9 досок настила, грузоподъемность ( от 1500 до 2500 кг) естественной влажности, сухие**

**Изготовим поддоны по вашему ТЗ, стандартного и не стандартного размера, брусовые под кирпич, блоки.**